# IMPOSSIBLE D'ÉCRIRE SUR LA CLÉ USB (SI NUMÉRISER VERS CLÉ USB EST UTILISÉ)

Si vous n'arrivez pas à résoudre un problème à l'aide des solutions indiquées dans ce guide, appuyez sur le bouton [Marche], puis mettez l'interrupteur principal sur la position "". Patientez pendant 10 secondes au moins, puis mettez l'interrupteur principal sur la position "". Après que le témoin de l'alimentation est passé au vert, appuyez sur le bouton [MARCHE].
Si la couleur de fond de l'écran d'état des travaux situé dans l'angle supérieur droit de l'écran tactile n'est pas grise, ne mettez pas l'interrupteur principal en position Off et ne débranchez pas la prise d'alimentation. Vous risqueriez d'endommager le disque dur ou de perdre les données en cours d'enregistrement ou de réception.

Point à vérifier | Solution
--- | ---
Est-ce que le périphérique USB connecté est correctement détecté? | Utilisez [Vérification du périphérique USB] dans le Mode réglages pour vérifier si le périphérique est reconnu. "Mode réglages" → [Réglages système] → [Vérification du périphérique USB] S'il n'est pas reconnu, connectez-le à nouveau.

Retour au début