# SELECTION MANUELLE DE TAUX

## Aperçu

Cette section explique comment spécifier un taux lorsque vous réalisez une copie papier dont le format est différent de celui du document original ou lors de la modification du format de l'image pour la copie.
Les trois méthodes suivantes permettent de spécifier le taux.

- Utilisation de la touche de taux prédéfini
  Spécifiez n'importe quel taux en combinant la touche de taux prédéfini, pour laquelle les valeurs de taux d'agrandissement et de réduction sont préenregistrées entre les formats standard fréquemment utilisés, avec la touche de zoom, qui vous permet de régler le taux par unités de 1 % .
  Jusqu'à deux valeurs de taux peuvent être ajoutées aux touches de mémoire de zoom, respectivement pour l'agrandissement et la réduction.

- Spécification du format papier
  Spécifiez les formats papier du document original et de la sortie afin qu'ils acquièrent automatiquement le taux approprié.

- Spécification des dimensions de l'image
  Spécifiez les formats d'image du document original et de la sortie afin qu'ils acquièrent automatiquement le taux approprié.
  Pour réaliser une copie avec le même taux entre les dimensions verticale et horizontale, saisissez l'une ou l'autre des dimensions (verticale ou horizontale).

Si vous utilisez le chargeur automatique de documents, les taux de reproduction vertical et horizontal peuvent être compris entre 25 et 200 %.
Pour revenir au taux de 100 % :
Appuyez sur la touche [Taux de Repro.] pour afficher le menu de taux, puis sur la touche [100 %].
Pour ajouter un taux en tant que mémoire de zoom :
En « Mode réglage », sélectionnez [Réglages système] → [Réglages de la copie] → [Réglage de la copie] → [Programmer ou modifier les mémoires de zoom]. Pour sélectionner le taux prédéfini ajouté, appuyez sur la touche [Autre taux].

## Opération

- Utilisation de la touche de taux prédéfini
- Spécification du format de papier
- Spécification des dimensions d'image

Utilisation de la touche de taux prédéfini
Appuyez sur la touche [Taux de repro.].
Appuyez sur la touche de taux prédéfini pour définir le taux.
Lorsque vous aurez terminé les réglages, appuyez sur .
Vérifiez que le format papier est approprié pour le taux sélectionné.

- Vous disposez de deux écrans de réglage. Utilisez la touche [Autre taux] pour passer d'un écran à l'autre.
- Pour définir rapidement la zone, précisez d’abord avec les touches numériques une valeur proche de la valeur souhaitée, puis ajustez-la avec .

- Jusqu'à deux valeurs de taux fréquemment utilisées peuvent être ajoutées à la touche de mémoire de zoom, respectivement pour l'agrandissement et la réduction.
  - Réglages de la copie
- Si vous appuyez sur la touche [Plus petit] du panneau de commande, le taux est réduit de 3 % par rapport au taux spécifié.

Spécification du format de papier
Appuyez sur la touche [Taux de Repro.].
Appuyez sur la touche [par Papier] de l’onglet [Zoom].
Spécifier le format du document original (format papier du document original chargé) et le format de copie (format papier du résultat imprimé).
Lorsque vous aurez terminé les réglages, appuyez sur .
Dans l'écran d'aperçu, vérifiez si les réglages permettent d'obtenir ou pas les résultats corrects.
Pour annuler tous les réglages :
Appuyez sur la touche [ANNULER TOUT].

Spécification des dimensions d'image
Appuyez sur la touche [Taux de Repro.].
Appuyez sur la touche [par Format] de l’onglet [Zoom].
Spécifiez le format d'image (dimensions de l'image à agrandir ou à réduire) et le format de sortie (dimensions de l'image agrandie et réduite).
Appuyez sur la zone du format d’image et du format de sortie et saisissez les formats en utilisant les touches numériques.
Lorsque vous aurez terminé les réglages, appuyez sur .
Dans l'écran d'aperçu, vérifiez si les réglages permettent d'obtenir ou pas les résultats corrects.

- Si vous avez saisi un format incorrect :
  Appuyez sur la touche [C] et saisissez le format correct.
- Pour annuler tous les réglages :
  Appuyez sur la touche [ANNULER TOUT].

Retour au début