# REALISATION D'UNE EPREUVE(EPREUVE)

## Aperçu

Cette fonction permet de réaliser une épreuve avant d'imprimer le nombre spécifié de copies. Vérifiez l'image d'aperçu avec l'épreuve. Si nécessaire, modifiez le réglage. Cette fonction permet d'enregistrer le document original numérisé dans la machine, et vous n'êtes plus obligé de renumériser le document original en fonction du réglage modifié.
Flux de l'épreuve

- La fonction Epreuve doit être spécifiée avant de numériser le document original.
- Si l'épreuve est réalisée tandis que la machine imprime un autre travail, l'autre travail est interrompu et une copie de l'épreuve est imprimée. Le travail interrompu reprend une fois la copie d'épreuve terminée.
  Cependant, si une épreuve est réalisée lors de l'impression d'un travail pour lequel l'impression recto verso est activée en même temps que l'agrafage, l'épreuve sera imprimée une fois le travail en cours terminé.
  Si la touche [Fin] est activée pour réaliser l'impression des jeux restants tandis que la machine imprime un autre travail, les jeux restants seront imprimés après l'achèvement de tous les autres travaux réservés.

## Opération

Si nécessaire, spécifiez les fonctions requises telles que « Exposition » et « Taux ».
Placez le document original et appuyez sur la touche [Aperçu].
Placez l'original sur le magasin du chargeur automatique de documents ou sur la vitre d'exposition.

- CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS
- VITRE D'EXPOSITION

Vérifiez l'image d'aperçu sur l'écran d'aperçu.
Vérifiez si les réglages permettent d'obtenir les résultats corrects.
Pour annuler tous les réglages :
appuyez sur la touche [CA].
Spécifiez le nombre de copies (nombre de jeux) à l'aide des touches numériques.
Vous pouvez sélectionner jusqu'à 9999 copies (jeux).
Si un nombre incorrect de copies est défini
Appuyez sur la touche [C] et entrez le nombre correct.

Appuyez sur la touche [Démarrer] pour lancer la copie.

Effectuez un seul jeu de copies.
Vérifiez le résultat de la copie. En l'absence de problème, appuyez sur la touche [Commencer impr.].

Si nécessaire, modifiez les réglages et répétez le processus de copie d'épreuve jusqu'à ce que vous soyez satisfait du résultat obtenu.

Vous pouvez également modifier le nombre de copies. Pour modifier le nombre de copies, utilisez les touches numériques.

- En mode Epreuve, les touches de fonction inaccessibles ne sont pas affichées.
- Il se peut que certaines fonctions disponibles soient restreintes.

Vérifiez l'image d'aperçu sur l'écran d'aperçu.
Vérifiez si les réglages permettent d'obtenir les résultats corrects.
Pour annuler tous les réglages :
appuyez sur la touche [CA].
Appuyez sur la touche [Démarrer] pour lancer la copie.
Retour au début