# DIVISION D'UNE BROCHURE PAR PAGE (DISSOCIER LIVRE)

## Aperçu

Cette fonction divise un document original agrafé en piqûre à cheval (tel qu'un catalogue ou une brochure) et les copie de façon séquentielle.

- La fonction Dissocier livre doit être spécifiée avant de numériser le document original.
- Cette fonction prend en charge trois bords de reliure originaux : reliure gauche, reliure droite et ouverture supérieure.
- Le document original est divisé au centre.

La vitre d'exposition ne peut pas être utilisée avec cette fonction.

## Opération

Appuyez sur la touche [Autres], puis sur la touche [Dissocier livre].
Sélectionnez le bord de reliure de la brochure originale.
Vérifiez l'image d'aperçu affichée à l'écran et assurez-vous que le bord de reliure est correct.
Pour annuler le réglage de Dissocier livre :
appuyez sur la touche [Désactiver].
Placez le document original dans le chargeur automatique de documents et appuyez sur la touche [Aperçu].
Retirez les agrafes en piqûre à cheval du document original.

- CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS

Vérifiez l'image d'aperçu sur l'écran d'aperçu.
Vérifiez si les réglages permettent d'obtenir les résultats corrects.
Pour annuler tous les réglages :
appuyez sur la touche [CA].
Appuyez sur la touche [Démarrer] pour lancer la copie.
Lorsque vous ne réalisez qu'une seul jeu de copies, vous ne devez pas spécifier le nombre de copies.
Pour réaliser au moins deux jeux de copies :
Appuyez sur la touche d'affichage des copies pour spécifier le nombre de copies.
Retour au début