# NUMERISATION D'UN DOCUMENT DANS LA MEMOIRE DE RELEVE

## Aperçu

Pour numériser un document dans la boîte mémoire (boîte publique) en vue d'une transmission en relève, suivez les étapes ci-dessous.
Si un autre document demeure dans la boîte mémoire (boîte publique), le nouveau document numérisé est ajouté au document précédent. Dans ce cas, le nombre de relèves est le nombre configuré pour le nouveau document.

## Opération

Placez le document original.
Placez l'original sur le magasin du chargeur automatique de documents ou sur la vitre d'exposition.

- CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS
- VITRE D'EXPOSITION

Sélectionnez Réglages de l'image et autres fonctions.
Appuyez sur la touche [Liste boîtes mémoires] pour revenir à l'écran de l'étape 4.
Les réglages Programme, Minuteur, Rapport de transaction, Relève et Archivage de documents ne peuvent pas être configurés.
Appuyez sur la touche [Autres], puis sur la touche [Boîte mémoire].
Cliquez sur l'onglet [Mémoire de relève].
Appuyez sur la touche [Boîte publique] dans la liste de dossiers.
Appuyez sur la touche [Modifier le nombre de répétitions] du panneau de sélection.
Appuyez sur la touche [Une fois] ou sur la touche [Illimité] pour déterminer le nombre de rappels.
Appuyez sur la touche [Une fois] si vous souhaitez effacer le document de la mémoire après sa transmission. Appuyez sur la touche [Illimité] pour permettre un nombre de relèves illimité.
Une fois les réglages terminés, appuyez sur et sur .
Appuyez sur la touche [Démarrer] pour lancer la numérisation de l'original.

- Une fois l'original numérisé, un aperçu de l'image apparaît sur l'écran tactile.
- Si vous avez placé les pages du document original sur le plateau du chargeur de documents, toutes les pages sont numérisées.
- Si vous utilisez la vitre d'exposition, vous devez numériser les pages du document une par une.
  Une fois la numérisation terminée, placez l'original suivant et appuyez sur la touche [Démarrer]. Répétez cette procédure jusqu'à ce la dernière page soit numérisée, puis appuyez sur la touche [Fin lecture].

Retour au début