# SAUT DE PAGES VIERGES DANS UN DOCUMENT ORIGINAL(SUPPRESSION PAGE VIERGE)

## Aperçu

Si le document original numérisé contient des pages vierges, cette fonction permet de les ignorer et de ne copier que les pages non vierges.
La machine détecte les pages vierges, ce qui vous permet d'ignorer les copies inutiles sans vérifier le document original.

- Si un document original dont une face est vierge est numérisé, les pages vierges sont ignorées pour la copie recto verso.
- En fonction du document original, certaines pages qui ne sont pas vierges peuvent être détectées comme vierges et ne pas être copiées, et certaines pages qui sont vierges peuvent ne pas être détectées comme vierges et être copiées.

## Opération

Placez le document original et appuyez sur la touche [Aperçu].
Placez l'original sur le magasin du chargeur automatique de documents ou sur la vitre d'exposition.

- CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS
- VITRE D'EXPOSITION

Appuyez sur la touche [Autres], puis sur la touche [Suppression page vierge].
Appuyez sur la touche [Suppression page vierge] ou [Suppr. page vierge & ombres].
Pour annuler le réglage Suppression page vierge :
appuyez sur la touche [Désactiver].
Une fois les réglages terminés, appuyez sur les touches et [Précédent] l’une après l’autre.
Vérifiez l'image d'aperçu sur l'écran d'aperçu.
Vérifiez si les réglages permettent d'obtenir les résultats corrects.
Pour annuler tous les réglages :
appuyez sur la touche [CA].
Appuyez sur la touche [Démarrer].
Lorsque vous ne réalisez qu'une seul jeu de copies, vous ne devez pas spécifier le nombre de copies.
Pour réaliser au moins deux jeux de copies :
Appuyez sur la touche d'affichage des copies pour spécifier le nombre de copies.
Vérifiez le message de confirmation et appuyez sur la touche [Soumettre] pour lancer la copie.
Dans l’écran de confirmation, le nombre de feuilles de l’original numérisées s’affiche dans (A), le nombre de faces numérisées s’affiche dans (B) et le nombre de copies en excluant les pages blanches s’affiche dans (C). Par exemple, si cinq feuilles de l’original qui incluent deux pages blanches sont numérisées par une numérisation recto verso, (A) affichera "5", (B) affichera "10" et (C) affichera "8".
Retour au début