# VERIFICATION, MODIFICATION ET SUPPRESSION DE LA MISE EN PAGE DES COUVERTURES ET DES INTERCALAIRES(DISPOSITION PAGE)

Les contenus de modification sont différents entre les couvertures enregistrées et les feuilles d'insertion, comme indiqué ci-dessous.

- Pour la couverture, vous pouvez modifier les réglages tels que le type de papier, copier/ne pas copier, recto, et verso.
- Pour la feuille d'insertion, vous ne pouvez modifier que le numéro de page où vous désirez insérer une feuille d'insertion.

Appuyez sur la touche [Autres], puis sur la touche [Couvertures/Intercalaires].
Appuyez sur la touche [Disposition page].
Si les réglages des couvertures et des feuilles d'insertion ne sont pas configurés, la touche [Disposition page] est désactivée.
Vérifiez la disposition de page.
Pour quitter ce travail après avoir vérifié la disposition de page, appuyez sur la touche .
Pour procéder à une modification ou une suppression, appuyez sur la touche correspondante. Pour procéder à une suppression, appuyez sur la touche [Effacer]. Pour procéder à une modification, appuyez sur la touche [Modifier].
Modifiez les réglages des couvertures et des feuilles d'insertion.

Pour la couverture, vous pouvez modifier le mode copie. Vous pouvez modifier le numéro de page où vous désirez insérer une feuille d'insertion.
Une fois les réglages terminés, appuyez plusieurs fois sur la touche pour revenir à l’écran [Autres]. Puis, appuyez sur la touche [Précédent].

- Lorsque vous insérez deux intercalaires différents l’un après l’autre sur la même page, vous pouvez toucher « Rempl. ordre intercal. » dans le panneau de sélection de l’écran d’affichage de la page pour modifier l’ordre des intercalaires.
- Si vous entrez le nombre de pages de la touche des pages d’insertion lorsque la case [Avant dos de couv.] est cochée, la case [Avant dos de couv.] se décoche. Si vous cochez la case [Avant dos de couv.] quand le nombre de pages de la touche des pages d’insertion est entré, le nombre de pages s’efface.
- Lorsqu’un réglage autre que « Pas de copie » est sélectionné pour l'intercalaire type de l'intercalaire actuellement défini et qu’un intercalaire différent est déjà défini pour cette page d’insertion, la touche « Entrer » sera grisée et l’intercalaire ne pourra pas être inséré.
- Seul un intercalaire vierge peut être inséré dans [Avant dos de couv.]. Si un réglage autre que « Pas de copie » est sélectionné pour la copie sur l’intercalaire, la case [Avant dos de couv.] sera grisée.

Retour au début