# ENREGISTREMENT D'UN PROGRAMME

## Aperçu

Cette fonction enregistre de façon collective les réglages de copie dans un programme unique. Le programme enregistré peut être récupéré par une opération facile.
Pour plus de renseignements sur la procédure de récupération d'un programme, voir la section « RECUPERATION D'UN PROGRAMME ».
Par exemple, supposons que vous copiez des dessins de CAO au format A3 (11 po x 17 po) une fois par mois pour vos archives en utilisant les réglages suivants :

- Les dessins de CAO au format A3 (11 po x 17 po) sont réduits au format A4 (8-1/2 po x 11 po).
- Afin de diviser par deux la consommation de papier, vous réalisez des copies recto verso.
- Un décalage de marge est utilisé pour permettre sa perforation et l'archivage.

Si aucun programme de travail n'est enregistré | Si un programme de travail est enregistré
--- | ---
Détermine une réduction de A3 (11 po x 17 po) vers A4 (8-1/2 po x 11 po). Modifie le niveau d'exposition. Définit une copie recto verso. Définit des marges. >Définit les paramètres des perforations. Appuyez sur la touche [Démarrer]. | Sélectionne les réglages de copie. Appuyez sur la touche [Démarrer].
Chaque mois, vous passez un temps considérable à copier les dessins, car vous devez sélectionner les réglages ci-dessus. De plus, il arrive que des erreurs soient commises dans la sélection des réglages et que vous deviez refaire certaines copies. | Les réglages sont enregistrés dans un programme et peuvent donc être sélectionnés d'une simple pression de touche. C'est simple et rapide. De plus, les réglages sont tous enregistrés, et donc, pas de risque d'erreur et pas besoin de refaire de copies.

- Vous pouvez enregistrer jusqu'à 48 programmes.
- Les réglages du programme demeurent enregistrés, même en cas de coupure d'alimentation.
- Un programme peut également être enregistré sous forme de raccourci dans une page d'accueil ou un signet; il est donc très facile à récupérer.

## Opération

Spécifiez la fonction de copie à enregistrer.
Le fait d'utiliser l'écran initial entraîne l'affichage de la touche [Enregistrement de programme].
Appuyez sur la touche [Enregistrement de programme] du panneau de sélection.
Appuyez sur une touche qui n'est pas encore utilisée pour l'enregistrement du programme.
Si une touche est associée à un programme enregistré, elle s'affiche en couleur. Appuyez sur une touche sans programme enregistré.
Si un programme n'est pas nommé, un numéro de série lui est automatiquement affecté (au lieu d'un nom de programme).
Nommez le programme et appuyez sur la touche [OK].
Un message de fin d'enregistrement s'affiche.
Définissez si le programme doit être enregistré ou pas dans une page d'accueil ou un signet.

- Si une authentification utilisateur est activée, un raccourci du programme est enregistré dans une page d'accueil ou un signet de l'utilisateur.
- Si une authentification utilisateur est activée, l'écran de saisie de mot de passe administrateur s'affiche. Une fois que le mot de passe administrateur est saisi, l'enregistrement est terminé.

Le nombre de copies ne peut pas être enregistré.
Retour au début