# MODIFICATION DU FORMAT EN MODE NUMERISATION OU ENTREE DE DONNEES

## Aperçu

Modifiez le format de fichier (type de fichier et méthode/taux de compression) utilisé pour envoyer une image numérisée au moment de la transmission. De plus, si les originaux numérisés sont divisés en plusieurs fichiers, vous pouvez modifier le nombre de pages par fichier.
Les types de fichiers des modes [N&B] et [Couleur/Niveaux de gris] sont liés. Ils ne peuvent pas être définis indépendamment. (Lorsque le format [JPEG] est sélectionné pour le mode [Coul./ Gris], [TIFF] est automatiquement sélectionné pour le mode [N/B].)
Combinaisons de formats de fichier

Onglet [Couleur/Niveaux de gris] | Onglet [Noir & Blanc]
--- | ---
PDF | PDF
Haute compression du PDF* | PDF
Haute compression du PDF (Ultra Fin)* | PDF
PDF/A | PDF/A
Haute compression du PDF/A* | PDF/A
Haute compression du PDF/A (Ultra Fin)* | PDF/A
PDF encrypté | PDF encrypté
Encryptage/Haute compression du PDF* | PDF encrypté
Encryptage/Haute compression du PDF (Ultra Fin)* | PDF encrypté
TIFF | TIFF
JPEG | TIFF
XPS | XPS

*
Le kit d’extension de la fonction de numérisation est requis.

- Le format de fichier utilisé pour envoyer une image numérisée est défini lors de l'enregistrement de la destination sur une touche express, mais vous pouvez le modifier lors de la transmission.
- Si [PDF/crypté] est spécifié pour le format de fichier, l'écran d'entrée du code d'accès apparaît lors de la numérisation. Entrez un code d’accès contenant jusqu’à 32 caractères.

Notez ce qui suit quand [PDF/Haute compression] est spécifié dans le format de fichier [Couleur/Niveaux de gris].

- Lors de la diffusion à une adresse avec [PDF/Haute compression] spécifié, tous les fichiers du numériseur seront envoyés en fichiers PDF haute compression.
- Lors de la diffusion à une adresse avec [PDF/Haute compression] et [PDF/Haute compression/Ultra fin] spécifié, tous les fichiers pour le numériseur seront envoyés en fichiers PDF haute compression (ultra fin).
- Si [Haute compression/PDF] est spécifié, la résolution ne peut pas être modifiée dans le mode du numériseur. La résolution est réglée à 300 x 300 dpi.
- Si vous avez configuré [PDF/Haute compression], et si le réglage de la résolution a été configuré en mode numérisation (ou autre), le réglage de la résolution sera annulé et la résolution Haute compression PDF sera utilisée pour la transmission.
- Si vous avez configuré [PDF/Haute compression], vous ne pourrez pas modifier la [Résolution] en attendant le prochain original, ni sous [Modifier les réglages] dans la configuration de la construction du travail.
- Si vous avez configuré [PDF/Haute compression], et si le réglage du type d'original a été configuré en mode numérisation (ou autre), l'option [Photo] passera en [Texte/Photo] et l'option [Carte] passera en[Texte/Photo imprimée].

## Opération

Appuyez sur la touche [Format fichier].
Appuyez sur les touches [Couleur/Niveaux de gris] ou [N/B], puis sélectionnez le mode de format pour la numérisation.

- Le réglage de format pour [N/B] est le format de fichier avec le mode couleur défini à [Mono 2].
- Le réglage de format pour [Couleur/Gris] est le format de fichier avec le mode couleur défini à [Couleur] ou [Gris].

Appuyez sur la touche du fichier de votre choix.
Si vous avez sélectionné le mode [Couleur/Niveaux de gris], et si la trousse d'extension de la fonction de numérisation est installée, les cases à cocher [Compact] et [Ultra Fin] s'affichent. Pour supprimer la détérioration de la qualité d'image et réduire la taille des données d'un fichier à envoyer, sélectionnez Haute compression du PDF. Cochez uniquement [Ultra Fin] si vous avez sélectionné PDF haute compression.
Si vous appuyez sur l'onglet [N/B]
Si l’onglet [Couleur/Niveaux de gris] est sélectionné.
Appuyez sur la touche du mode de compression souhaité, ou sur la touche du rapport de compression souhaité.
[Amélioration des lettres noires] dans l'onglet [Couleur/Niveaux de gris] est un format de fichier qui réduit la taille des données tout en supprimant la détérioration du texte noir.
Pour modifier le nombre de pages par fichier, cochez la case [Pages spécifiées par fichier] () et utilisez pour spécifier le nombre de pages par fichier.
En appuyant sur le champ d’affichage de valeur numérique, vous pouvez modifier directement la valeur numérique avec les touches numériques.
Lorsque vous aurez terminé les réglages, appuyez sur .

- Si la case [Pages spécifiées par fichier] n'est pas cochée , cela signifie qu'un seul fichier est créé pour l'ensemble des pages numérisées.
- Lorsque la fonction [Pages spécifiées par fichier] est sélectionnée, des numéros consécutifs sont ajoutés au nom des fichiers créés.
- Si vous avez sélectionné [JPEG] pour le type de fichier, un fichier sera créé pour chaque page. Par conséquent, la case [Pages spécifiées par fichier] n'apparaît pas.

Retour au début