# TRAVAUX DE TRANSMISSION OU DE RECEPTION TERMINES

Lorsqu'un travail normal de transmission est terminé, il s'inscrit dans la liste des travaux. Le message "Envoi OK" s'affiche alors dans le champ d'état. Toutefois, les travaux I-Télécopie tels que réception, transmission différée, réessai, transfert de télécopie sont affichés dans l'écran d'état des tâches comme suit :
Travail de réception
Pendant la réception d'un I-Télécopie, le champ d'état affiche "Réception en cours" dans la liste de la file d'attente. Lorsque la réception est terminée, le travail passe dans la liste des travaux terminés, et le message "En mémoire" s'affiche alors dans le champ d'état. Une fois l'impression de l'I-Télécopie terminée, l'état devient "Reçu".
Transmissions différées
Un travail de transmission différée apparaît en bas de la liste des travaux en attente jusqu'à l'échéance de l'heure programmée.
Le travail est imprimé à l'heure précisée, puis il passe dans la liste des travaux terminés. Si un autre travail est en cours d'impression à l'heure précisée, il reste prioritaire par rapport au travail différé.
Tâche de transmission I-Télécopie avec demande d'accusé de réception précisée
Une tâche de transmission I-Télécopie avec demande d'accusé de réception précisée, à l'exclusion d'une tâche de transmission SMTP direct, est mise en état d'attente dans le bas de l'écran File d'attente à l'achèvement de la transmission. "Attente achevée" s'affiche dans le champ de l'état.
L'écran se transforme en écran d'achèvement à réception d'un courriel d'accusé de réception provenant de la destination, ou s'il n'a pu être reçu dans les délais prédéfinis.
Travaux de réception lorsque la fonction "Réglages du routage à l'arrivée" est activée
Lorsque la fonction "Réglages du routage à l'arrivée" est activée, les travaux de réception sont traités comme suit selon la configuration de l'impression.

- TRANSFERT DE DONNEES RECUES À DES DESTINATIONS PROGRAMMEES (Réglages du routage à l'arrivée)

Les données reçues ne sont pas imprimées
Pendant la réception des données, le message "Réception en cours" apparaît dans la liste des travaux en attente. Une fois la réception terminée, l'état devient "En attente".
L'I-Fax reçu est imprimé
Lorsque la réception est terminée, le champ d'état affiche "En mémoire" dans la liste des travaux terminés. Une fois la télécopie imprimée, l'état devient "Reçu". Un travail est alors ajouté pour lequel le champ d'état affiche "En attente" dans la liste des travaux en attente. Lorsque le transfert de la télécopie reçue est terminé, le champ affiche "Transfert OK".
Retour au début