# REMPLACEMENT DE LA CARTOUCHE DE RÉCUPÉRATION DU TONER

## Aperçu

La cartouche de récupération du toner collecte l'excédent de toner qui est produit au cours de l'impression. Lorsque la cartouche de récupération du toner est pleine, le message "Remplacer le récupérateur de toner usagé." s'affiche.

- Ne jetez pas la cartouche de récupération du toner au feu. Le toner peut être projeté et provoquer des brûlures.
- Conservez la cartouche de récupération du toner hors de portée des enfants.

## Opération

Ouvrez le couvercle de boîte de collecte de tonner.
Déverrouillez la cartouche de récupération du toner utilisée.
Posez la cartouche de récupération du toner sur une surface plane.
Posez une feuille de papier (comme un journal) sur la surface avant d'y déposer la cartouche de récupération du toner.
N'orientez pas les orifices vers le bas, car de l'encre pourrait se répandre.
Retirez le capot fixé latéralement au compartiment de récupération du toner.
Retirez-le doucement en veillant à ne pas renverser de toner.
Fixez le capot retiré précédemment à l’étape 4 sur le compartiment de récupération du toner.

Lors de la remise en place du capot, veillez à ne pas souiller vos vêtements avec le toner.

Installez une cartouche de récupération de toner neuve.
Fermez le couvercle de boîte de collecte de tonner.
Retour au début