# VERIFICATION DES TELECOPIES REÇUES EN MODE RECEPTION CONFIDENTIELLE CODE F

## Aperçu

Lorsqu'une télécopie confidentielle code F est reçue, elle est enregistrée dans la boîte mémoire spécifiée par le code F. Pour vérifier les télécopies reçues, entrez le code d'accès d'impression.

- La priorité est alors automatiquement accordée aux télécopies confidentielles dans la liste des travaux d'impression en attente.
- La télécopie est automatiquement effacée de la boîte mémoire après son impression.
- Pour exécuter cette opération, l’utilisateur doit posséder l’autorisation [Accéder aux données du fax].

Imprimer automatiquement un rapport de transaction à réception d'une télécopie confidentielle code F :
Dans "Mode réglages", sélectionnez [Réglages système] → [Réglage envoi d'image] → [Réglages des i-Télécopies] → [Réglages par défaut] → [Réglage du choix d'impression du rapport de transaction] → [Réception confidentielle].
En cas d'omission du code d'accès d'impression :
Il n'y a aucun moyen d'utiliser la machine pour vérifier un code d'accès d'impression ayant été spécifié. Prenez soin de ne pas oublier ce code. Si vous oubliez ou souhaitez vérifier le code d'accès, contactez votre revendeur ou le service après-vente le plus proche.

## Opération

La machine sonne et la télécopie est reçue.
Un bip retentit une fois la réception terminée.
Appuyez sur la touche [Autres], puis sur la touche [Boîte mémoire].
Dans l’onglet [Confidentiel], appuyez sur la touche [Vérifier la liste des données reçues] du panneau de sélection.
Appuyez sur la touche correspondant à la boîte mémoire contenant la télécopie confidentielle.
"" apparaît dans les touches des boîtes mémoire contenant les télécopies reçues. Les touches des boîtes mémoire ne contenant pas de télécopies reçues sont grisées et ne peuvent pas être utilisées.
Saisissez le code d'accès d'impression à l'aide des touches numériques.
Chaque tiret "-" est remplacé par un astérisque "*" lors de la saisie du mot de passe.
Veillez à saisir le code d'accès d'impression approprié. Si vous faites une erreur, un message apparaît et vous revenez à l'écran d'entrée. Vous pouvez appuyer sur la touche [Annuler] pour revenir à l'étape 4.
Appuyez sur la touche des données reçues que vous souhaitez vérifier, puis sur la touche [Vérifier image] du panneau de sélection.
Affiche l'image des données reçues.
Pour imprimer le document, appuyez sur la touche [Imprimer].
Retour au début