# BOURRAGE PAPIER

Point à vérifier | Solution
--- | ---
Un morceau de papier déchiré est-il resté dans la machine? | Assurez-vous que tous les morceaux de papier ont été retirés. - ÉLIMINATION DES BOURRAGES PAPIER
Une trop grande quantité de papier est-elle chargée dans le plateau? | Assurez-vous que la pile de papier dans le plateau ne dépasse pas le repère.
Plusieurs feuilles sont-elles chargées en même temps ? | Aérez bien le papier avant de le charger.
Utilisez-vous du papier qui n'est pas compris dans les spécifications? | Utilisez du papier recommandé par SHARP. L'utilisation de papier conçu pour d'autres modèles ou d'un papier spécial non pris en charge peut provoquer des bourrages, des plis ou des taches. - "FOURNITURES" dans le "Guide de démarrage rapide" Pour le papier d'un format interdit ou déconseillé, consultez "TYPES DE PAPIER ACCEPTÉS".
Le papier chargé dans le plateau a-t-il absorbé de l'humidité? | Si vous n'utilisez pas du papier dans un magasin pendant une longue période, retirez le papier du magasin et stockez-le dans un sac dans un endroit sombre et sec.
Les guides du plateau d'alimentation auxiliaire sont-ils adaptés à la largeur du papier? | Ajustez les guides du plateau d'alimentation auxiliaire à la largeur du papier.
Le guide d'extension du plateau d'alimentation auxiliaire est-il sorti? | Lors du chargement de papier de grand format, sortez le guide d'extension.
Le rouleau d'alimentation du plateau d'alimentation auxiliaire est-il sale? | Nettoyez la surface du rouleau d'alimentation du plateau d'alimentation auxiliaire. - NETTOYAGE DU ROULEAU D'ALIMENTATION DU PLATEAU D'ALIMENTATION AUXILIAIRE
Avez-vous chargé un papier de format A5 (5-1/2 x 8-1/2 po) ? | Si vous chargez du papier de format A5 (5-1/2 x 8-1/2 po), introduisez le papier en orientation paysage (A5R (5-1/2 x 8-1/2 po)).
Avez-vous spécifié le format du papier? | Si vous utilisez du papier d'un format non-standard, assurez-vous de configurer le bon format de papier. Si le format du papier chargé dans un plateau a été modifié, assurez-vous de vérifier le réglage du format de papier. « Mode réglages » → [Réglages magasins papier] → [Réglage du magasin]
Avez-vous ajouté du papier sur le plateau d'alimentation auxiliaire? | Lorsque vous ajoutez du papier, retirez préalablement le papier restant sur le plateau d'alimentation auxiliaire, mélangez-le avec le nouveau papier, puis rechargez-le en une pile unique. Si vous ajoutez du papier sans retirer celui restant, cela risque d'entraîner un bourrage papier.

Retour au début