# NUMERISATION D'ORIGINAUX DE DIFFERENTS FORMATS(ORIGINAL DE FORMAT MIXTE)

## Aperçu

Cette fonction copie des originaux de format différent en même temps, même si des originaux de format B4 (8-1/2 po x 14 po) sont mélangés avec des originaux de format A3 (11 po x 17 po).
Au cours de la numérisation des documents originaux, la machine détecte automatiquement le format de chaque document original et utilise le papier correspondant à ce format.
Lorsque vous associez la fonction Original de format mixte à la fonction de sélection automatique de taux, le taux est individuellement ajusté pour chaque document original en fonction du format papier sélectionné, permettant ainsi l'impression sur un format papier uniforme.
Quand on combine des originaux de formats mixtes à l'aide de la fonction de sélection automatique de taux
(on sélectionne Sélection automatique de taux et A3 (11 po x 17 po)).
Il existe deux réglages pour les documents originaux de format mixte.

Même largeur | Largeur différente
--- | ---
Utilisez ce réglage pour les documents originaux qui présentent des formats différents, mais des côtés de même longueur. Les documents originaux sont insérés dans le magasin d'alimentation an alignant ensemble les côtés de même longueur sur la gauche. A3 et A4 B4 et B5 A4R et A5 11 po x 17 po et 8-1/2 po x 11 po 8-1/2 po x 14 po et 8-1/2 po x 11 po 8-1/2 po x 14 po et 5-1/2 po x 8-1/2 po 8-1/2 po x 13 po et 8-1/2 po x 11 po 8-1/2 po x 13 po et 5-1/2 po x 8-1/2 po 8-1/2 po x 11 po et 5-1/2 po x 8-1/2 po | Utilisez ce réglage pour les documents originaux qui présentent des formats différents et des côtés de longueur différente. Ce réglage ne peut être utilisé que pour les combinaisons de formats suivantes : A3 et B4 A3 et B5 B4 et A4 A4 et B5 B4 et A4R B4 et A5 B5 et A4R B5 et A5 11 po x 17 po et 8-1/2 po x 14 po 11 po x 17 po et 8-1/2 po x 13 po 11 po x 17 po et 5-1/2 po x 8-1/2 po

La fonction Original de format mixte doit être spécifiée avant de numériser le document original.

- Lorsque [Largeur différente] est sélectionné, vous pouvez utiliser "Recto verso vers recto verso" et "Recto verso vers recto" de la copie recto verso automatique.
- Lorsque le réglage [Largeur différente] est sélectionné, la fonction d'agrafage ne peut pas être utilisée.
- La fonction d'originaux de format mixte ne permet pas de copier des originaux de même taille qui seraient placés selon des orientations différentes (A4 et A4R (8-1/2 po x 11 po et 8-1/2 po x 11 po), etc.).

[Réglages système] en « Mode réglage » → [Contrôle du périphérique] → [Mode d'alimentation de l'original]
Sélectionnez ce réglage pour toujours numériser des documents originaux de format mixte.

## Opération

Appuyez sur la touche [Autres], puis sur la touche [Original de format mixte].
Pour les originaux de format mixte, réglez "Original" sur "Auto".
Appuyez sur la touche [Même largeur] ou [Largeur différente], en fonction des documents originaux.
Une fois les réglages terminés, appuyez sur les touches et [Précédent] l’une après l’autre.
Pour annuler le réglage de l'original de format mixte :
appuyez sur la touche [Désactiver].
Placez le document original face vers le haut dans le magasin du chargeur de documents et appuyez sur la touche [Prévisualisation].
Placez le document original tel qu'indiqué sur l'écran Original de format mixte.
Appuyez sur la touche [Démarrer] pour lancer la copie.
Lorsque vous ne réalisez qu'une seul jeu de copies, vous ne devez pas spécifier le nombre de copies.
Pour réaliser au moins deux jeux de copies :
Appuyez sur la touche d'affichage des copies pour spécifier le nombre de copies.
Retour au début