# ALIMENTATION PAPIER DANS UN ENVIRONNEMENT WINDOWS

Avant l'impression, vérifiez les formats, les types et la quantité de papier restant dans les magasins. Pour vérifier les renseignements les plus récents concernant les magasins, cliquez sur le bouton [Etat des magasins] de [Choix papier] sur l'onglet [Papier].
Les relations entre les réglages « Format papier » et « Choix papier » sont les suivantes :

- Lorsque « Magasin papier » dans « Choix papier » est défini sur [Sélection automatique]

- Le magasin contenant le format et le type de papier spécifiés respectivement dans « Format papier » et « Type de papier » est automatiquement sélectionné.

- Lorsque « Magasin papier » dans « Choix papier » est défini sur une autre option que [Sélection automatique]

- Le magasin spécifié est utilisé pour l'impression, quelque soit le réglage « Format papier ».
  Si vous avez défini « Magasin papier » sur [Plateau d'alim. aux.], veillez à sélectionner « Type de papier ». Vérifiez le type de papier défini pour le plateau d'alimentation auxiliaire de la machine, qu'un papier de ce type est bien chargé dans le plateau d'alimentation auxiliaire, puis sélectionnez le type de papier approprié.

- Lorsque « Type de papier » dans « Choix papier » est défini sur [Sélection automatique]

- Un magasin contenant du papier ordinaire ou du papier recyclé au format spécifié dans « Format papier » est automatiquement sélectionné. (Le réglage d'usine par défaut est papier ordinaire uniquement.)

- Lorsque « Type de papier » dans « Choix papier » est défini sur une autre option que [Sélection automatique]

- Un magasin contenant le type et le format de papier spécifiés dans « Format papier » est utilisé pour l'impression.

＠＠Special media such as transparency film can also be placed in the bypass tray.＠＠
Pour en savoir plus sur la procédure de chargement du papier dans le plateau d'alimentation auxiliaire, reportez-vous à la section "CHARGEMENT DU PAPIER DANS LE PLATEAU D'ALIMENTATION AUXILIAIRE".
Lorsque la fonction [Activer la détection du format papier sur le plateau d'alimentation auxiliaire] (désactivée par défaut) ou [Activer la sélection du type de papier sur le plateau d'alimentation auxiliaire] (activée par défaut), à laquelle vous pouvez accéder via [Réglages système] dans "Mode Réglage" → [Réglages de l'imprimante]→[Réglages par défaut]→[Réglages plateau d'alimentation auxiliaire], est activée, l'impression n'a pas lieu si le format ou le type de papier spécifié dans le pilote d'imprimante est différent de celui qui est spécifié dans les réglages du plateau d'alimentation auxiliaire.
Pour exclure le plateau d'alimentation auxiliaire des magasins qui peuvent être sélectionnés lorsque [Sélection automatique] est sélectionné :
Dans « Mode réglages », sélectionnez [Réglages système] → [Réglages de l'imprimante] → [Réglages par défaut] → [Réglages plateau d'alimentation auxiliaire] → [Exclure le plateau d'alim. aux. de la sélection auto. de papier].
Si des papiers spéciaux sont souvent chargés sur le plateau d'alimentation auxiliaire, il est recommandé d'activer cette fonction.
Retour au début