# NUMERISATION DE DOCUMENTS ORIGINAUX FINS(MODE NUMERIS. LENTE)

## Aperçu

Quand vous souhaitez numériser des originaux fins à l'aide du chargeur automatique de documents, vous pouvez utiliser cette fonction, qui évite les risques de bourrage des originaux peu épais.
La fonction Mode numéris. lente doit être spécifiée avant de numériser le document original.
Vous ne pouvez pas utiliser les modes "Recto verso vers recto verso" et "Recto verso vers recto" de la copie recto verso automatique.
Pour toujours numériser le document original en mode numérisation lente :
En « Mode réglage »sélectionnez [Réglages système] → [Contrôle du périphérique] → [Mode d'alimentation de l'original]

## Opération

Appuyez sur la touche [Autres], puis sur la touche [Mode numéris. lente].
Une croix apparaît sur l’icône.
Lorsque vous aurez terminé les réglages, appuyez sur la touche [Précédent].
Pour annuler le mode de numérisation lente :
appuyez sur la touche [Mode numéris. lente] pour décocher.
Placez l'original sur le magasin du chargeur automatique de documents ou sur la vitre d'exposition, puis appuyez sur la touche [Aperçu].

- CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS

Si les documents originaux sont insérés trop brusquement, ils risquent de se froisser et de rester bloqués.
Appuyez sur la touche [Démarrer] pour lancer la copie.
Lorsque vous ne réalisez qu'une seul jeu de copies, vous ne devez pas spécifier le nombre de copies.
Pour réaliser au moins deux jeux de copies :
Appuyez sur la touche d'affichage des copies pour spécifier le nombre de copies.
Retour au début