# AGRAFAGE DE CHAQUE JEU DE COPIES TRIÉES

## Présentation

Cette fonction permet d'agrafer chaque jeu de copies triées et de les délivrer sur le plateau (fonction Tri agrafage).

1 agrafe à l'arrière | 1 agrafe à l'avant | 2 agrafes
--- | --- | ---

- Vous pouvez visualiser les positions d'agrafage dans « AFFICHAGE D'UN APERÇU DE LA COPIE ».
- Un finisseur ou un finisseur en piqûre à cheval est nécessaire pour pouvoir utiliser la fonction de tri agrafage.

## Utilisation

1. #### Appuyez sur la touche [Sortie]

2. #### Appuyez sur l'onglet [Tri/Groupe・Agrafe] et appuyez sur la touche Position d'agrafage

   Une fois les réglages terminés, appuyez sur .

   - Pour utiliser la fonction « 1 agrafe à l'arrière », cochez la case [Agrafe Inclinée] (). Une agrafe est insérée en orientation inclinée.
   - Lorsque vous cochez la case Décalage (), vous pouvez imprimer les feuilles de papier trié tout en les décalant jeu par jeu. Vous pouvez ainsi prendre chaque pile sur le plateau de sortie.
   - Si le nombre d'originaux numérisés dépasse la limite de capacité d'agrafage des feuilles, un message apparaît. Appuyez sur la touche [Continuer] ou [Annuler].
     [Continuer] : permet de continuer le tri sans agrafage.
     [Annuler] : permet d'annuler le réglage de Tri agrafage.

   ###### Pour annuler la fonction d'agrafage :

   Appuyez de nouveau sur la touche d'agrafage sélectionnée.

Retour au début du chapitre