# IMPRESSION DE TEXTE SUR DES ONGLETS D'INTERCALAIRES(REGLAGES/IMPRESSION INTERCALAIRES)

## Aperçu

Deux méthodes permettent d'imprimer les onglets sur des intercalaires : "Réglages des intercalaires" et "Impression intercalaires".
Réglages des intercalaires
Créez le texte à imprimer sur l'intercalaire dans une application et définissez la distance de décalage du texte dans la fonction [Réglages des intercalaires] de l'onglet [Avancé] de la fenêtre des propriétés du pilote d'imprimante. Le texte est imprimé sur les onglets.
Impression des intercalaires (pour PCL6 uniquement)
Les intercalaires sont imprimés alors qu'ils sont insérés entre les pages désirées.
Dans la fonction [Impression des intercalaires] de l'onglet [Modes spéciaux] de la fenêtre des propriétés du pilote d'imprimante, saisissez le texte à imprimer sur les onglets. Spécifiez les réglages détaillés tels que le format des onglets, la position de départ, la distance entre les onglets et les numéros de page où les intercalaires seront insérés.

- Ces fonctions sont accessibles dans un environnement Windows.
- Les transparents doivent être chargés dans le plateau d'alimentation auxiliaire.

## Opération

Windows
Réglages des intercalaires
Lorsque vous avez terminer de préparer les données à imprimer sur les intercalaires dans une application, effectuez les étapes suivantes :
Cliquez sur l'onglet [Avancé], puis sur le bouton [Réglages des intercalaires].
Spécifiez la distance de décalage de l'image en saisissant directement une valeur ou en cliquant sur le bouton .
Sélectionnez la source et le type du papier.
Cliquez sur l'onglet [Papier] et sélectionnez [Plateau d'alim. aux.] pour la « Source papier », et [Intercalaire] pour le « Type de papier ».
Définissez le type de papier du plateau d'alimentation auxiliaire sur [Intercalaire] et chargez les intercalaires dans le plateau d'alimentation auxiliaire.
Impression des intercalaires (pour PCL6 uniquement)
Ouvrez les données dans lesquelles vous désirez insérer les intercalaires et sélectionnez les réglages.
Cliquez sur l'onglet [Modes spéciaux].
Sélectionnez [Impression des intercalaires] et cliquez sur le bouton [Réglages].
Sélectionnez les réglages de position.
Pour les intercalaires du commerce, utilisez le réglage existant, tel que [A4-5tab-D], dans « Réglages utilisateur ». Pour les autres types d'intercalaires, la position du premier onglet, la distance entre les onglets, ainsi que les dimensions horizontale et vertical de l'onglet peuvent être saisies directement ou modifiées à l'aide du bouton . Vous pouvez également sélectionner le format des intercalaires dans « Format papier ».
Sélectionnez les réglages de page.
Spécifiez les pages où vous désirez insérer des intercalaires et saisissez le texte à imprimer sur les onglets. Sélectionnez également la police et réglez la mise en page.

- Définissez le type de papier du plateau d'alimentation auxiliaire sur [Intercalaire] et chargez les intercalaires dans le plateau d'alimentation auxiliaire.
- Les réglages des intercalaires peuvent être enregistrés dans un fichier, qui peut être ouvert à partir de « Réglages utilisateur ».

Retour au début