# MODIFICATION DES REGLAGES D'IMPRESSION DU RAPPORT DE TRANSACTION(RAPPORT DE TRANSACTION)

## Aperçu

Un rapport de transaction est automatiquement imprimé pour vous avertir lorsqu'une transmission par I-Fax a échoué ou lorsqu'une diffusion est terminée.
Le rapport de transaction contient une description de la transmission (date, heure de début, nom du destinataire, durée, nombre de pages, résultat, etc.).

- RENSEIGNEMENTS FIGURANT DANS LA COLONNE DE RÉSULTAT

Les rapports sont imprimés selon les conditions définies dans le mode réglages. Sélectionnez des conditions différentes pour une transmission si nécessaire.

- Cette fonction n'est pas disponible pour les modes numérisation et saisie de données.

- Dans le cas d'une diffusion, les modifications apportées aux conditions d'impression du rapport de transaction s'appliquent à toutes les destinations.

## Opération

Placez le document original.
Placez le document original dans le magasin d'alimentation, le chargeur automatique de documents ou sur la vitre d'exposition.

- CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS
- VITRE D'EXPOSITION

Précisez la destination.

- RECUPERATION D'UNE ADRESSE DE DESTINATION DEPUIS UN CARNET D'ADRESSES
- CONSULTATION DE LA LISTE DES DESTINATIONS SELECTIONNEES
- UTILISATION D'UN NUMÉRO DE RECHERCHE POUR RAPPELER UNE DESTINATION
- SAISIE MANUELLE D'UNE ADRESSE
- SPECIFICATION D'UN DOSSIER RESEAU
- RÉCUPERATION D'UNE ADRESSE DE DESTINATION DEPUIS UN CARNET D'ADRESSES GLOBAL
- UTILISER UN JOURNAL DES TRANSMISSIONS POUR RENVOYER

Appuyez sur la touche [Autres], puis sur la touche [Rapport de transaction].
Appuyez sur la touche des réglages d'impression.
Lorsque vous aurez terminé les réglages, appuyez sur .
Pour annuler les réglages du rapport de transaction :
appuyez sur la touche [Ne pas imprimer].

- Les paramètres d'impression d'un rapport de transaction sont les suivants :
  - « Toujours imprimer » : un rapport de transaction est imprimé, que la transmission soit ou non concluante.
  - « Imprimer si erreur » : un rapport de transaction est imprimé lorsque la transmission échoue.
  - « Ne pas imprimer » : n'imprimez pas de rapport de transaction.
- Cochez la case [Imprimer l'image de l'original] à afin d'inclure une partie de l'original transmis dans le rapport de transaction. L'impression des rapports n'est pas disponible pour le haut-parleur, la transmission directe, la réception en relève, ou la transmission code F.

Appuyez sur la touche [Démarrer] pour lancer la numérisation de l'original.
Appuyez sur la touche [Aperçu] pour vérifier l'image avant d'envoyer une télécopie. Pour en savoir plus, reportez-vous à « VÉRIFICATIONDE L'IMAGE À TRANSMETTRE ».

- Si vous avez placé les pages du document original sur le plateau du chargeur de documents, toutes les pages sont numérisées.
  Un bip retentit pour signaler que la numérisation et la transmission sont terminées.
- Si vous utilisez la vitre d'exposition, vous devez numériser les pages du document une par une.
  Une fois la numérisation terminée, placez l'original suivant et appuyez sur la touche [Démarrer]. Répétez cette procédure jusqu'à ce la dernière page soit numérisée, puis appuyez sur la touche [Fin lecture].
  Un bip retentit pour signaler que la numérisation et la transmission sont terminées.

Retour au début