# L'ORIGINAL EST MAL ALIMENTE (CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS)

Point à vérifier | Solution
--- | ---
Une trop grande quantité de papier est-elle chargée sur le plateau du chargeur de documents ? | Assurez-vous que la pile de papier dans le plateau ne dépasse pas le repère.
L'original est-il long? | Si vous utilisez le chargeur automatique de documents pour numériser un original long, réglez le format de numérisation sur [Format long]. (Les originaux longs ne peuvent pas être copiés à l'aide de la fonction copie.)
L'original est-il sur papier fin? | Utilisez la vitre d'exposition pour numériser l'original. Si vous avez besoin d'utiliser le chargeur automatique de documents, utilisez [Mode de numérisation lente] dans [Autres] pour numériser l'original.
Le rouleau d'alimentation du plateau d'alimentation est-il sale? | Nettoyez la surface du rouleau d'alimentation papier. - "NETTOYAGE DE LA VITRE D'EXPOSITION ET DU CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS"

Retour au début