# VERIFICATION DU NOMBRE DE FEUILLES ORIGINALES NUMERISEES AVANT LA TRANSMISSION(COMPTEUR DES ORIGINAUX)

## Aperçu

Comptez le nombre de feuilles originales numérisées, puis affichez le résultat avant la transmission.
La vérification du nombre de feuilles originales numérisées avant la transmission permet d'éviter les erreurs de transmission.
Le résultat du décompte qui s'affiche correspond au nombre de feuilles originales numérisées et non au nombre de pages originales numérisées. Par exemple, lors de la transmission d’un original recto verso, le chiffre « 1 » s'affiche pour indiquer qu'une feuille originale a été numérisée, au lieu du chiffre « 2 » qui indique le recto et le verso.

## Opération

Placez les originaux dans le chargeur automatique de documents.

- CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS

Entrez le numéro de télécopie de destination à l'aide des touches numériques.

- SAISIE D'UN NUMÉRO DE DESTINATAIRE À L'AIDE DES TOUCHES NUMÉRIQUES
- RAPPEL DU NUMÉRO D'UN DESTINATAIRE À PARTIR DU CARNET D'ADRESSES
- LES DESTINATIONS SELECTIONNEES
- UTILISATION D'UN NUMÉRO DE RECHERCHE POUR RAPPELER UNE DESTINATION
- APPEL DU NUMÉRO D'UN DESTINATAIRE À PARTIR D'UN CARNET D'ADRESSES GLOBAL
- UTILISER UN JOURNAL DES TRANSMISSIONS POUR RENVOYER
- ENVOI PAR NUMÉROTATION ENCHAÎNÉE

Appuyez sur la touche [Compteur des originaux].
Une croix apparaît sur l’icône.
Pour annuler le réglage Compteurs originaux :
appuyez sur la touche [Compteurs originaux] pour effacer la coche.
Appuyez sur la touche [Démarrer] pour lancer la numérisation de l'original.
Appuyez sur la touche [Aperçu] pour afficher un aperçu de l'image imprimée avant son envoi. Après avoir numérisé un original en appuyant sur la touche [Aperçu], appuyez sur la touche [Numéris. suppl.] pour numériser l'original suivant. Appuyez sur la touche [Démarrer] pour lancer l'envoi d'une image.
Pour en savoir plus, reportez-vous à « VÉRIFICATIONDE L'IMAGE À TRANSMETTRE ». Toutefois, on ne peut pas changer les réglages de cette fonction dans l'écran d'aperçu.
Une fois la numérisation terminée, contrôlez le nombre de feuilles originales.
Le nombre qui s'affiche correspond au nombre de feuilles originales numérisées et non au nombre de pages originales numérisées. Par exemple, lorsque vous créez une copie recto verso d'un document original, le chiffre « 1 » s'affiche pour indiquer qu'une feuille originale a été numérisée, au lieu du chiffre « 2 » qui indique le recto et le verso.
Appuyez sur la touche [OK] pour démarrer la transmission.
Si cette fonction est combinée avec la fonction [Const. travail], le résultat du décompte s'affiche une fois que vous avez appuyé sur la touche [Fin lecture].
Si le nombre de feuilles originales affiché diffère du nombre de pages réel :
appuyez sur la touche [Annuler], puis sur la touche [OK] dans l'écran du message pour effacer toutes les données numérisées. Les réglages de numérisation et de la destination ne sont pas effacés. Réintroduisez les originaux dans le chargeur de documents, puis appuyez sur la touche [Démarrer] pour recommencer la numérisation.
Retour au début