# INSERTION DE COUVERTURES DANS LES COPIES(COUVERTURES/INTERCALAIRES)

## Aperçu

Cette fonction insère un type différent de papier dans les pages correspondant aux couvertures avant et arrière d'un travail de copie.
Elle est utile lorsque vous désirez modifier le papier de couverture pour améliorer l'apparence d'un document.
Si nécessaire, configurez les réglages des feuilles d'insertion.
Pour l'insertion d'intercalaires, reportez-vous à la section "INSERTION D'INTERCALAIRES DANS LES COPIES".
Copie d'une couverture avant et insertion avec une couverture arrière
Exemples d'insertion de couverture
Voici un exemple de résultat de copie lorsque des couvertures avant et arrière sont insérées dans six pages originales recto ou trois pages originales recto verso, dans les quatre modes copies ci-dessous.
Modes copie

- Copie recto de documents originaux recto
- Copie recto verso de documents originaux recto
- Copie simple d'originaux recto verso
- Copie recto verso d'originaux recto verso

Copie recto de documents originaux recto

Réglage des conditions pour chaque couverture | Copies produites
--- | ---
Couverture avant | Couverture arrière
Non copié | Non copié | Insère des feuilles de couverture au début et à la fin des copies.
Copie recto | Non copié | Réalise une copie recto sur la première page originale pour la couverture avant, et insère une couverture arrière à la fin des copies.
COPIE RECTO VERSO | Non copié | Réalise une copie recto verso sur les première et deuxième pages originales pour la couverture avant, et insère une couverture arrière à la fin des copies.
Non copié | Copie recto | Insère une couverture avant au début des copies et réalise une copie recto sur la sixième page originale pour la couverture arrière.
Non copié | COPIE RECTO VERSO | Insère une couverture avant au début des copies et réalise une copie recto verso sur les cinquième et sixième pages originales pour la couverture arrière.
Copie recto | Copie recto | Réalise une copie recto sur la première page originale pour la couverture avant, et réalise également une copie recto sur la sixième page originale pour la couverture arrière.
Copie recto | COPIE RECTO VERSO | Réalise une copie recto sur la première page originale pour la couverture avant, et réalise également une copie recto verso sur les cinquième et sixième pages originales pour la couverture arrière.
COPIE RECTO VERSO | Copie recto | Réalise une copie recto verso sur les première et deuxième pages originales pour la couverture avant, et réalise également une copie recto sur la sixième page originale pour la couverture arrière.
COPIE RECTO VERSO | COPIE RECTO VERSO | Réalise une copie recto verso sur les première et deuxième pages originales pour la couverture avant, et réalise également une copie recto verso sur les cinquième et sixième pages originales pour la couverture arrière.

Copie recto verso de documents originaux recto

Réglage des conditions pour chaque couverture | Copies produites
--- | ---
Couverture avant | Couverture arrière
Non copié | Non copié | Insère des feuilles de couverture au début et à la fin des copies.
Copie recto | Non copié | Effectue une copie recto sur la première page originale pour la couverture avant et effectue aussi une copie recto sur la sixième page originale. Insère des feuilles de couverture à la fin des copies.
COPIE RECTO VERSO | Non copié | Réalise une copie recto verso sur les première et deuxième pages originales pour la couverture avant, et insère une couverture arrière à la fin des copies.
Non copié | Copie recto | Insère une couverture avant au début des copies et réalise une copie recto sur la sixième page originale pour la couverture arrière. Une copie recto est réalisée sur la cinquième page originale.
Non copié | COPIE RECTO VERSO | Insère une couverture avant au début des copies et réalise une copie recto verso sur les cinquième et sixième pages originales pour la couverture arrière.
Copie recto | Copie recto | Réalise une copie recto sur la première page originale pour la couverture avant, et réalise également une copie recto sur la sixième page originale pour la couverture arrière.
Copie recto | COPIE RECTO VERSO | Réalise une copie recto sur la première page originale pour la couverture avant, et réalise également une copie recto verso sur les cinquième et sixième pages originales pour la couverture arrière.
COPIE RECTO VERSO | Copie recto | Réalise une copie recto verso sur les première et deuxième pages originales pour la couverture avant, et réalise également une copie recto sur la sixième page originale pour la couverture arrière. Une copie recto est réalisée sur la cinquième page originale.
COPIE RECTO VERSO | COPIE RECTO VERSO | Réalise une copie recto verso sur les première et deuxième pages originales pour la couverture avant, et réalise également une copie recto verso sur les cinquième et sixième pages originales pour la couverture arrière.

Copie simple d'originaux recto verso

Réglage des conditions pour chaque couverture | Copies produites
--- | ---
Couverture avant | Couverture arrière
Non copié | Non copié | Insère des feuilles de couverture au début et à la fin des copies.
Copie recto | Non copié | Réalise une copie recto sur la première page originale pour la couverture avant, et insère une couverture arrière à la fin des copies.
COPIE RECTO VERSO | Non copié | Réalise une copie recto verso sur les première et deuxième pages originales pour la couverture avant, et insère une couverture arrière à la fin des copies.
Non copié | Copie recto | Insère une couverture avant au début des copies et réalise une copie recto sur la sixième page originale pour la couverture arrière.
Non copié | COPIE RECTO VERSO | Insère une couverture avant au début des copies et réalise une copie recto verso sur les cinquième et sixième pages originales pour la couverture arrière.
Copie recto | Copie recto | Réalise une copie recto sur la première page originale pour la couverture avant, et réalise également une copie recto sur la sixième page originale pour la couverture arrière.
Copie recto | COPIE RECTO VERSO | Réalise une copie recto sur la première page originale pour la couverture avant, et réalise également une copie recto verso sur les cinquième et sixième pages originales pour la couverture arrière.
COPIE RECTO VERSO | Copie recto | Réalise une copie recto verso sur les première et deuxième pages originales pour la couverture avant, et réalise également une copie recto sur la sixième page originale pour la couverture arrière.
COPIE RECTO VERSO | COPIE RECTO VERSO | Réalise une copie recto verso sur les première et deuxième pages originales pour la couverture avant, et réalise également une copie recto verso sur les cinquième et sixième pages originales pour la couverture arrière.

Copie recto verso d'originaux recto verso

Réglage des conditions pour chaque couverture | Copies produites
--- | ---
Couverture avant | Couverture arrière
Non copié | Non copié | Insère des feuilles de couverture au début et à la fin des copies.
Copie recto | Non copié | Réalise une copie recto sur la première page originale pour la couverture avant, et insère une couverture arrière à la fin des copies. * La deuxième page originale n'est pas copiée.
COPIE RECTO VERSO | Non copié | Réalise une copie recto verso sur les première et deuxième pages originales pour la couverture avant, et insère une couverture arrière à la fin des copies.
Non copié | Copie recto | Insère une couverture avant au début des copies et réalise une copie recto sur la sixième page originale pour la couverture arrière. * La cinquième page originale n'est pas copiée.
Non copié | COPIE RECTO VERSO | Insère une couverture avant au début des copies et réalise une copie recto verso sur les cinquième et sixième pages originales pour la couverture arrière.
Copie recto | Copie recto | Réalise une copie recto sur la première page originale pour la couverture avant, et réalise également une copie recto sur la sixième page originale pour la couverture arrière. La deuxième et la cinquième pages originales ne sont pas copiées.
Copie recto | COPIE RECTO VERSO | Réalise une copie recto sur la première page originale pour la couverture avant, et réalise également une copie recto verso sur les cinquième et sixième pages originales pour la couverture arrière. * La deuxième page originale n'est pas copiée.
COPIE RECTO VERSO | Copie recto | Réalise une copie recto verso sur les première et deuxième pages originales pour la couverture avant, et réalise également une copie recto sur la sixième page originale pour la couverture arrière. * La cinquième page originale n'est pas copiée.
COPIE RECTO VERSO | COPIE RECTO VERSO | Réalise une copie recto verso sur les première et deuxième pages originales pour la couverture avant, et réalise également une copie recto verso sur les cinquième et sixième pages originales pour la couverture arrière.

- Avant d'utiliser la fonction Couvertures/Intercalaires, chargez les feuilles d'insertion dans le magasin.
- Lors de la sélection de la fonction Couvertures/Intercalaires, placez les documents originaux dans le magasin d'alimentation, sélectionnez la copie recto ou recto verso et sélectionnez le nombre de copies, ainsi que tous les autres réglages de copie désirés. Une fois ces réglages terminés, effectuez la procédure de sélection de couvertures/intercalaires.
- Une feuille peut être insérée pour chacune des couvertures avant et arrière.

- Lorsque vous effectuez des copies recto verso de documents recto verso, aucune feuille d'insertion ne peut être insérée entre les côtés recto et verso d'un document original.
- Cette fonction ne peut pas être utilisée en même temps que la fonction de piqûre à cheval.
- Ce réglage n'est pas accessible lorsque la fonction Couvertures/Intercalaires est désactivée en "Mode réglage".

## Opération

Placez l'original sur le magasin du chargeur automatique de documents ou sur la vitre d'exposition, puis appuyez sur la touche [Aperçu].

- CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS

Appuyez sur la touche [Autres], puis sur la touche [Couvertures/Intercalaires].
Appuyez sur la touche [Couverture avant], puis sur la touche [ON].
Lorsqu'une couverture arrière est insérée, appuyez sur la touche [Couverture arrière], puis sur la touche [ON].
Appuyez sur la touche [Modifier] et configurez le réglage de copie de la feuille de couverture avant.
Lorsque seule une couverture est insérée, appuyez sur la touche [Ne pas copier].
Pour changer de magasin d'entrée de couverture :
Appuyez sur la touche [Réglages magasin d'entrée] pour afficher l'écran de réglage de magasin d'entrée. Sur l'écran de réglage de magasin d'entrée, appuyez sur la touche [Magasin d'entrée] de [Couverture avant] ou [Couverture arrière].
Pour plus de renseignements, voir la section « SÉLECTION DU MAGASIN PAPIER POUR LA COPIE ».
Si la couverture est destinée à recevoir des éléments copiés, vous ne pouvez pas utiliser des étiquettes, des transparents et des intercalaires. Si Ne pas copier est sélectionné, des intercalaires peuvent être insérés.
Une fois les réglages terminés, appuyez sur les touches et [Précédent] l’une après l’autre.

- Pour annuler l'insertion de feuilles de couverture :
  appuyez sur la touche [Désactiver].
- Pour annuler en même temps les réglages de la couverture avant, de la couverture arrière et de la feuille d’insertion :
  appuyez sur la touche [CA].

Vérifiez l'image d'aperçu sur l'écran d'aperçu.
Vérifiez si les réglages permettent d'obtenir les résultats corrects.
Pour annuler tous les réglages :
appuyez sur la touche [CA].
Appuyez sur la touche [Démarrer] pour lancer la copie.
Lorsque vous ne réalisez qu'une seul jeu de copies, vous ne devez pas spécifier le nombre de copies.
Pour réaliser au moins deux jeux de copies :
Appuyez sur la touche d'affichage des copies pour spécifier le nombre de copies.
Retour au début