# AVANT D'UTILISER LE NUMERISEUR RESEAU

Pour utiliser la machine en tant que numériseur réseau, vous devez enregistrer les informations sur l'expéditeur, configurer les paramètres du serveur, enregistrer les destinations dans le carnet d'adresses, et exécuter les autres opérations requises.
Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation principal est en position ""
Si le voyant d'alimentation est allumé, cela signifie qu'il est en position "". Si le voyant d'alimentation est éteint, mettez l'interrupteur d'alimentation principale en position "", puis appuyez sur le bouton [ALIMENTATION] du panneau de commande.

*
  Si vous utilisez la fonction télécopieur, et en particulier si une réception ou une transmission différée doit avoir lieu pendant la nuit, laissez toujours l'interrupteur principal sur la position "".

Vérification de la date et de l'heure
Vérifiez que la date et l'heure correctes sont définies dans la machine.
Pour définir la date et l'heure de la machine :
En « Mode réglages », sélectionnez [Réglages système] → [Réglages par défaut] → [Réglage de l'horloge].
Si [Désactivation du réglage de l'horloge] a été activé, il n'est pas possible de modifier la date et l'heure.
Dans ce cas, sélectionnez [Réglages système] dans "Mode Réglage", puis [Réglages de fonctionnement] pour désactiver le paramètre [Désactivation du réglage de l'horloge].
Enregistrement des informations sur l'expéditeur
Avant d'utiliser la fonction Numérisation vers courrier électronique,
enregistrez le nom de l'expéditeur par défaut dans "Nom expéditeur" et l'adresse électronique de réponse dans "Adresse de courrier électronique de réponse". Ces informations seront utilisées dans le cas où aucun expéditeur n'aura été sélectionné.
Pour enregistrer le nom de l'expéditeur et l'adresse de courrier électronique à utiliser si aucun expéditeur n'est sélectionné :
Dans « Définir le mode », sélectionnez [Réglages système] → [Réglage envoi d'image] → [Réglages de numérisation] → [Réglages de numérisation] → [Réglage de l'expéditeur par défaut].
Avant d'utiliser la fonction I-Fax
Enregistrez le nom de l'expéditeur dans "Nom expéditeur" et son adresse I-Fax dans "Adresse perso.".
Pour enregistrer le nom et l'adresse de l'expéditeur :
En « Mode réglages », sélectionnez [Réglages système] → [Réglages d'envoi d'image] → [Réglages de fonctionnement] → [Réglage des nom et numéro personnels] → [Enregistrement données de l'expéditeur].
Configuration des réglages requis en mode Réglage
Configurez les réglages du serveur, les réglages par défaut pour le numériseur réseau, et les réglages pour I-Fax.

- Pour configurer les réglages du serveur :
  Dans "Mode réglages", sélectionnez [Réglages réseau] → [Réglages des services]. (Les droits d'administrateur sont obligatoires.)
- Pour configurer les réglages de base du numériseur réseau :
  Dans "Mode réglages", sélectionnez [Réglages d'application] → [Réglages numériseur réseau]. (Les droits d'administrateur sont obligatoires.)
- Pour configurer les réglages pour I-Fax :
  Dans "Mode réglages", sélectionnez [Réglages d'application], puis configurez les options dans [Réglages I-Fax]. (Les droits d'administrateur sont obligatoires.)

Enregistrement des adresses de destination pour chaque mode de numérisation dans le carnet d'adresses
Vous pouvez envoyer une image en entrant directement une adresse à l'aide de la fonction Numérisation vers image. Il est pratique de d'abord enregistrer les adresses dans le carnet d'adresses. Vous pouvez enregistrer 6 000 adresses dans le carnet d'adresses. Pour en savoir plus sur le carnet d'adresses, reportez-vous au chapitre « CARNET D'ADRESSES ». Pour savoir comment utiliser les carnets d'adresses et enregistrer des adresses, reportez-vous à la section ci-dessous.

- RECUPERATION D'UNE ADRESSE DE DESTINATION DEPUIS UN CARNET D'ADRESSES
- CONSULTATION DE LA LISTE DES DESTINATIONS SELECTIONNEES
- UTILISATION D'UN NUMÉRO DE RECHERCHE POUR RAPPELER UNE DESTINATION
- SAISIE MANUELLE D'UNE ADRESSE
- SPECIFICATION D'UN DOSSIER RESEAU
- RÉCUPERATION D'UNE ADRESSE DE DESTINATION DEPUIS UN CARNET D'ADRESSES GLOBAL
- UTILISER UN JOURNAL DES TRANSMISSIONS POUR RENVOYER

Retour au début