# SPECIFICATION D’UN TYPE ET FORMAT DE PAPIER CHARGE SUR BAC D’ALIMENTATION AUXILIAIRE

Appuyez sur la touche [Choix papier], puis sur la touche du plateau d'alimentation auxiliaire.

- SÉLECTION DU MAGASIN PAPIER POUR LA COPIE

Vous pouvez également appeler l'écran [Choix papier] en appuyant sur l'image machine sur l'écran initial.
Appuyez sur la touche [Type et taille], puis sur la touche qui correspond au type du papier chargé.
Appuyez sur la touche [Taille], puis sur la touche qui correspond à la taille du papier chargé.

- Touche [Auto-AB] :
  Détecte automatiquement le format papier AB approprié lors du chargement du papier (par ex., A4 ou B5).
- Touche [Auto-pouce] :
  Détecte automatiquement le format papier en pouces approprié lors du chargement du papier (par ex., 8-1/2 po x 11 po.).
- Touche [Définir format] :
  Appuyez sur cette touche pour spécifier manuellement le format papier qui n'est pas détecté automatiquement.
- Touche [Entrée directe] :
  Appuyez sur la touche pour saisir une valeur numérique pour le format du papier chargé.

Lorsque vous aurez terminé les réglages, appuyez sur .
Pour saisir directement un format de papier
Appuyez sur la touche [Pouce] pour définir un format du papier en pouces, ou sur la touche [AB] pour le définir en millimètres.
Après avoir saisi le format du papier à l'aide de la touche , appuyez sur la touche [OK].
Retour au début