# PLIAGE DU PAPIER POUR L'IMPRESSION (PLIAGE)

## Présentation

Si un module de pliage est installé, le tirage peut être plié.
Par exemple, si des images A4 (8-1/2" × 11") et A3 (11" × 17") sont mélangées, vous pouvez plier du papier de format A3 (11" × 17") pour obtenir un format A4 (8-1/2" × 11") et ainsi ajuster la largeur du papier d'impression réel au format A4 (8-1/2" × 11"). Si nécessaire, vous pouvez agrafer des feuilles pliées.
Pour utiliser les fonctions Pli simple et Pli à cheval (agrafage), vous devez installer un finisseur piqûre à cheval.

###### Types de fonctions de pliage du papier

Types de pliage | Face à imprimer | Sens d'ouverture | Résultats du pliage | Description
--- | --- | --- | --- | ---
Pliage en Z | - | - |  | Par exemple, si des images d'impression de format A4 (8-1/2" × 11") et A3 (11" × 17") sont mélangées, seul le papier de format A3 (11" × 17") est plié et transformé en format de papier A4 (8-1/2" × 11"). Les copies sont délivrées feuille par feuille.
Pliage en C | Intérieure | Ouv. droite |  | Par exemple, le papier est plié en trois de façon à ce qu'il puisse être glissé dans une enveloppe. Les copies sont délivrées feuille par feuille.
Ouv. gauche |
Extérieure | Ouv. droite |
Ouv. gauche |
Accordéon | - | Ouv. droite |  | Par exemple, le papier est plié en trois de façon à ce qu'il puisse être glissé dans une enveloppe. Les copies sont délivrées feuille par feuille.
- | Ouv. gauche |
Pli double | Intérieure | Ouv. droite |  | Par exemple, le papier est plié en quatre de façon à ce qu'il puisse être glissé dans une enveloppe. Les copies sont délivrées feuille par feuille.
Ouv. gauche |
Extérieure | Ouv. droite |
Ouv. gauche |
Pli simple | Intérieure | - |  | Le papier est plié au milieu. Les copies sont délivrées feuille par feuille.
Extérieure | - |
Pli à cheval | Intérieure | - |  | Plusieurs feuilles sont pliées ensemble en leur milieu.
Extérieure | - |
Pliage multifeuilles - Agrafage | - | - |  | Plusieurs feuilles sont agrafées et pliées ensemble en leur milieu, ce qui constitue une finition de type brochure.

Quand on imprime un texte en format brochure, on peut utiliser la fonction « Pliage multifeuilles - Agrafage », pratique pour plier et agrafer des pages imprimées de façon à en faire une brochure.

- La fonction Pliage ne peut être utilisée lorsque l'option [Réglages système] dans le « Mode réglages (administrateur) » → [Contrôle du périphérique] → [Désactivation du recto verso] est sélectionnée.
- La fonction Pliage ne peut pas être utilisée avec les fonctions Perforation et Agrafage. Toutefois, la fonction Pli en Z peut être utilisée avec les fonctions de perforation et d'agrafage lorsque l'un des formats de papier suivants est spécifié :
  - B4, A3, Ledger (11" × 17")
- Lorsqu'un finisseur piqûre à cheval (agrafage 100 feuilles) est installé, la fonction Pli à cheval permet de plier des jeux de 5 feuilles. Par exemple, si un original est composé de 12 feuilles au format A4, elles sont pliées 3 fois en tout : 5 feuilles + 5 feuilles + 2 feuilles.
  Toutefois, pour certains types de papier, le nombre de feuilles pliées dans chaque jeu est réduit. Par exemple, le papier épais est plié par jeux de 3 feuilles.
- Lorsqu'un finisseur piqûre à cheval (agrafage 50 feuilles) est installé, la fonction Pli à cheval permet de plier les feuilles une à une.

## Utilisation

### Windows

1. #### Cliquez sur l'onglet [Modes spéciaux] et sélectionnez « Pliage »

2. #### Cliquez sur le bouton [Réglages]

   Si vous sélectionnez « Pli en Z », cochez la case du format de papier destiné au pliage ().

3. #### Sélectionnez l'orientation et le côté de la reliure de la face à imprimer

### Macintosh

### Pliage

1. #### Sélectionnez [Fonctions d'imprimante], puis [Pliage].

2. #### Configurez les réglages du pliage

### Pliage (pli en Z)

1. #### Sélectionnez [Fonctions d'imprimante], puis [Pliage (Pli en Z)].

2. #### Configurez les réglages du pliage

Retour au début du chapitre