# LA SELECTION AUTOMATIQUE DU MODE COULEUR N'A PAS LIEU CORRECTEMENT

Si vous n'arrivez pas à résoudre un problème à l'aide des solutions indiquées dans ce guide, appuyez sur le bouton [Marche], puis mettez l'interrupteur principal sur la position "". Patientez pendant 10 secondes au moins, puis mettez l'interrupteur principal sur la position "". Après que le témoin de l'alimentation est passé au vert, appuyez sur le bouton [MARCHE].
Si la couleur de fond de l'écran d'état des travaux situé dans l'angle supérieur droit de l'écran tactile n'est pas grise, ne mettez pas l'interrupteur principal en position Off et ne débranchez pas la prise d'alimentation. Vous risqueriez d'endommager le disque dur ou de perdre les données en cours d'enregistrement ou de réception.

Point à vérifier | Solution
--- | ---
Numérisez-vous l'un des types d'originaux suivants? Lorsque Noir & Blanc n'est pas sélectionné : Y a-t-il des couleurs ou coloriages sur le papier ? Lorsque Couleur n'est pas sélectionné : La couleur de l'original est-elle très claire ? La couleur de l'original est-elle très sombre, presque noire ? Y a-t-il seulement une très petite partie de l'original qui est en couleur ? | Définissez manuellement le mode couleur. Si vous avez défini le mode couleur sur [Auto], la machine détectera si l'original est en noir et blanc ou en couleur si vous appuyez sur la touche [Démarrer couleur] ; toutefois, dans les cas illustrés sur la gauche, il est possible que la détection automatique ne donne pas le bon résultat.

Retour au début