# LISTE DES UTILISATEURS

Ce réglage permet d'enregistrer, modifier et supprimer les utilisateurs lorsque l'authentification de l'utilisateur est activée.

- Touche [Ajouter]
  Ajoute un nouvel utilisateur.

- Touche [Eff. Tous util.]
  Efface tous les utilisateurs enregistrés. (sauf les utilisateurs enregistrés par défaut en usine.) Seul l'administrateur de la machine peut utiliser cette fonction.

- Touche [Eff. tous utilis. Enreg. auto.]
  Efface tous les utilisateurs enregistrés automatiquement.
  - Utilisateurs enregistrés automatiquement

- Liste des utilisateurs
  Elle affiche les utilisateurs enregistrés par défaut en usine et les utilisateurs actuellement enregistrés. Un astérisque [*] apparaît devant le nom des utilisateurs enregistrés automatiquement.
  Quand vous sélectionnez un nom d'utilisateur, l'écran d'édition ou de suppression des utilisateurs apparaît.

Les options [Vendeur] et [Vendeur 2] sont uniquement affichées lorsque le vendeur est connecté.
Enregistrement d'un utilisateur
Si vous appuyez sur la touche [Ajouter], l'écran d'enregistrement s'affichera. Vous pouvez enregistrer 1000 groupes au maximum.
Pour obtenir des renseignements sur les réglages, consultez « Réglages ».
Modification et suppression d'un utilisateur
Quand vous sélectionnez un nom d'utilisateur dans la liste, l'écran d'édition/suppression des utilisateurs apparaît.
Pour obtenir des renseignements sur les réglages, consultez « Réglages ».
Un utilisateur peut être effacé à l'aide de la touche [Supprimer].

- Si l'authentification de connexion avec un Utilisateur fixe est réglée, l'option « Effacement de tous les utilisateurs » ne peut pas être utilisée.
- Les utilisateurs enregistrés par défaut en usine ne peuvent pas être effacés.

Utilisateurs enregistrés par défaut en usine
Les utilisateurs suivants sont enregistrés dans la machine en usine.

- Administrateur : Le compte administrateur de la machine, enregistré par défaut d'usine.
- Administrateur système : Le compte pour la maintenance du système, enregistré par défaut d'usine. Ce compte ne peut pas exécuter de travaux.
- Utilisateur : Ceci est utilisé lors d'une authentification réseau et si un nom d'identifiant non enregistré dans la machine est directement saisi. (Ne peut être sélectionné à l'écran d'identification de l'utilisateur.)
- Vendeur : Le compte utilisé quand une pièce est insérée dans le nouveau vendeur à pièces.
- Vendeur 2 : Le compte utilisé quand une pièce est insérée dans l'ancien vendeur à pièces.
- Autre utilisateur : Il est utilisé lorsqu'une impression est lancée avec des renseignements utilisateurs non valides. (Ne peut être sélectionné à l'écran d'identification de l'utilisateur.)
  Consultez le tableau suivant pour les réglages concernant chacun des utilisateurs.

Nom d'utilisateur | Adminis- trateur | Opérateur système | Utilisateur | Vendeur | Vendeur2 | Autre utilisa- teur
Nom de connexion | admin | sysadmin | users | Vendeur | Vendeur2 | Autre
Mot de passe | (Consultez « Guide de démarrage rapide. *1 | sysadmin*1 | users*1 | -
Mon dossier | - | Dossier principal | - | -
Réglages d'authentification | Connexion locale | -
Groupe de limitation de pages | Illimité*1
Groupe d'autorité*2 | Admin. | Administrateur système*1 | Utilisateur*1 | Utilisateur*1 | Invité*1
Groupe de fonctions prédéfinies | En fonction des réglages système *1

*1 Éléments pouvant être modifiés
*2 Pour des renseignements détaillés de chacun des paramètres, consultez la « Liste des réglages et des réglages par défaut des modèles de groupes ».
Réglages

Elément | Description
--- | ---
Nom d'utilisateur | Enregistrez un nom d'utilisateur se composant d'un maximum de 255 caractères. Ce nom d'utilisateur est utilisé pour le nom de la touche dans l'écran d'identification, le nom d'utilisateur d'archivage de documents et le nom d'expéditeur. (Le nom d'utilisateur doit être unique.)
Appliquer le nom d'utilisateur au nom de connexion*1 | Sélectionnez cette pour entrer le nom de l'utilisateur comme nom de connexion.
Initiale | Les initiales déterminent où le nom d'utilisateur apparaît dans la liste des utilisateurs. Entrez un maximum de 10 caractères pour les initiales. (Les initiales sont facultatives).
Index | Sélectionnez un index personnalisé à enregistrer. Les noms d'index personnalisés sont identiques à ceux utilisés dans le carnet d'adresses.
N° d'utilis.*2 | Entrez un numéro d'utilisateur de 5 à 8 chiffres.
Nom de connexion*1 | Entrez le nom de connexion utilisé lorsque l'authentification par nom de connexion et mot de passe est activée (255 caractères au maximum). (Le nom de connexion doit être unique.)
Mot de passe*1, 3 | Entrez le mot de passe, se composant de 1 à 255 caractères, utilisé lorsque l'authentification par nom de connexion et mot de passe.
Adr.cour.él. | Entrez l'adresse de courrier électronique utilisée dans la liste des expéditeurs et pour l'authentification LDAP (255 caractères au maximum).
Plate-forme étendue | Pour activer l'authentification et le suivi sur un pare-feu, configurez les paramètres afin d'utiliser la plate-forme étendue.
Utiliser le serveur Proxy | Permet d'utiliser un serveur proxy pour l'authentification et le suivi.
Mon dossier | Enregistrez un dossier à utiliser pour l'archivage de documents comme dossier d'utilisateur spécifique (ou Mon dossier). Vous pouvez sélectionner un dossier enregistré, ou créer et spécifier un nouveau dossier.
Réglages d'authentification*1 | Sélectionnez [Connexion locale] ou [Authentification réseau] (lorsque LDAP est activé) pour authentification.
Groupe d'utilisateurs | Définir un groupe auquel l'utilisateur appartient. Vous pouvez affecter jusqu'à 8 groupes au maximum.
Serveur d'authentification | Quand [Authentification réseau] est sélectionné, sélectionnez le serveur à utiliser pour l'authentification de l'utilisateur dans la liste des serveurs LDAP enregistrés à l'aide du mode Réglage (version Web).
Groupe de limitation de pages | Définissez le nombre limite de pages pour l'utilisateur en sélectionnant l'un des groupes de nombres limites de pages enregistrés. Le réglage par défaut d'usine est [Illimité]. Pour de plus amples renseignements, consultez « LISTE DES GROUPES DE LIMITATION DE PAGES ».
Groupe d'autorité | Définissez l'autorité de l'utilisateur en sélectionnant l'un des groupes d'autorité enregistrés. Le réglage par défaut d'usine est [Utilisateur]. Pour de plus amples renseignements, consultez « LISTE DES GROUPES D'AUTORITÉ ».
Groupe de fonctions prédéfinies | Le groupe de fonctions prédéfinies est affiché quand l'utilisateur se connecte. Le réglage par défaut d'usine est [En fonction des réglages système]. Pour modifier les réglages, sélectionnez [Contrôle de l'utilisateur] en mode Réglage (version Web).

*1 Il n'apparaît pas quand le « N° d'utilis. » est sélectionné pour la méthode d'authentification.
*2 Il apparaît uniquement quand le « N° d'utilis. » est sélectionné pour la méthode d'authentification.
*3 Non obligatoire quand l'authentification réseau est utilisée, car le mot de passe enregistré dans le serveur LDAP est utilisé.
Index personnalisé
Vous pouvez modifier le nom d'index personnalisé.
Touchez le nom d'index personnalisé sur la liste pour l'éditer.
Supprimez les caractères précédemment entrés et entrez un nouveau nom (maximum de 127 caractères).
Le nom par défaut d'usine est « Utilisateur 1 ».
Retour au début