# TRAITEMENT PRIORITAIRE D'UN TRAVAIL RESERVE

## Aperçu

Cette fonction donne la priorité au traitement des travaux de copie, de télécopie et d'envoi d'image repris plus tard dans une file d'attente d'impression ou d'envoi.
L'application du traitement prioritaire varie en fonction du type de travail tel qu'indiqué ci-après.

- Travail sur l'onglet d'impression
  Le travail en cours est suspendu pour donner laisser le travail prioritaire s'effectuer.
- Travail sur l'onglet numériseur/télécopie/I-télécopie
  Le travail prioritaire est placé directement sous le travail en cours d'exécution.

## Opération

Cette fonction donne la priorité au traitement des travaux de copie, de télécopie et d'envoi d'image repris plus tard dans une file d'attente d'impression ou d'envoi.
Appuyez sur l'écran d'état des travaux, puis sur le travail pour le traitement prioritaire.
Appuyez sur la touche [Trav. en attente].
Appuyez sur le travail pour le traitement prioritaire, puis sur la touche [Augmenter la priorité] du panneau de sélection.
Si le travail en cours est un "travail de diffusion" ou un" travail de relève en série", le travail sélectionné sera transmis de préférence entre les destinations des travaux de diffusion ou de relève en série. Cependant, si le travail prioritaire est un "travail de diffusion" ou un "travail de relève en série", il sera exécuté une fois le travail de télécopie en cours terminé.

### Modification de l'ordre des travaux

Si un travail est en cours, un travail interrompu peut être réalisé, ou un travail peut être descendu dans la file d'attente afin de modifier l'ordre des travaux. Appuyez sur la touche du travail que vous souhaitez déplacer, puis appuyez sur une touche dans « Ordre de tri ».

- ###### Touche

  Déplace le travail sélectionné en haut de la file d'attente. Le travail en cours est interrompu et le travail sélectionné commence.

- ###### Touche

  Fait monter le travail sélectionné jusqu'à une position. Lorsque le second travail à partir du haut est sélectionné, le fait d'appuyer sur cette touche interrompt le travail en cours et démarre le travail sélectionné.

- ###### Touche

  Fait descendre le travail sélectionné jusqu'à une position.

- ###### Touche

  Déplace le travail sélectionné en bas de la file d'attente.

Travail du numériseur avec réglage de la minuterie
Lorsqu'un travail de numériseur avec réglage de la minuterie est sélectionné, le fait d'appuyer sur les touches de modification de l'ordre fait déplacer le travail comme suit :

- ###### Touche

  Le réglage de la minuterie est annulé et le travail se déplace jusqu'à la position après le travail en cours (seconde position à partir du haut).

- ###### Touche

  Le réglage de la minuterie est annulé et le travail se déplace jusqu'à la position la plus basse dans la file d'attente (s'il y a 3 travaux, la 4ème position)

- ###### Touches et

  Ces touches ne peuvent être utilisées.

Les travaux ci-dessous ne peuvent être déplacés.
Travail actuellement en cours, interrompre les travaux de copie, afficher les travaux d'impression, travaux lorsque Passage interdit est configuré dans les réglages système.
En mode impression, vous pouvez faire passer l'affichage sur l'écran « File d'attente » du nombre de copies imprimées et aux copies restantes devant être imprimées pour chaque travail.

###### Pour faire passer l'affichage du nombre de copies imprimées aux copies restantes devant être imprimées pour chaque travail :

En « Mode Réglage (administrateur) », sélectionnez [Réglages système] → [Opération] → [Permuter affichage nombre jeux].
Retour au début